音乐无限点歌台软件安装

一、操作系统平台

1,Windows XP，2003；

2,Windows 2000；

3,Windows98,WindowsMe；

4,Vista(用管理员权限运行)。

(为了有良好的声音,视频加速性能请安装DirectX 9.0C,操作系统最好打齐补丁)

二、硬件平台

运行本系统要求：

CPU:500MHz。

RAM:>64M 。

带视频输出的双路显卡(视频一路输出到大屏幕电视 ，在电视机上全屏幕视频),必须安装芯片厂家的驱动程序。

nVIDIA ATI 显卡驱动程序官方下载页面

太平洋电脑网显卡驱动程序下载页面:

nVIDIA系列芯片显卡 ATi Radeon系列显卡

驱动之家MyDrivers 驱动中国

显卡常用型号：
G400/16M/32M/双头/
G450/32M DDRAM/AGP 4X/双头
GeForce4 MX440/ 等,
ATI Radeon 7500/8500/9000/9200/9550/9600/9800/X550/X600/HD2400/HD2600 等

或其它厂家的双路显示卡。
在显卡的属性里设置成一路到电视，一路到计算机。（有的显卡是用软件设置）。

1，GeForce4 MX440等 在nView中选择'复制',成对显示中选中模拟屏+电视,在全屏视频控制项选中'辅助显示屏',重叠控制→视频重叠，确定即可；
2，G400/G450/32M DDRAM/AGP 4X/双头/ 选中DvD 选项；
3，Radeon 7500/8500/9000/9200/9550/9600/9800/X550/X600 在显示项中设置TV输出，和选中覆盖→剧院模式→全屏剧院 ；
因为显卡生产厂家和类型比较多，用户可自己或请电脑商家帮助设置实现双路双输出。

需要硬盘空间大约20M等。

三、软件安装

运行KTVDJB_setup.exe，通常采用默认设置即可。

四、软件简介：
该软件主要用于家庭，歌厅(KTV&VOD)等娱乐场所唱卡拉OK，提供VCD&DVD节目的管理、点歌播放、DVDrip电影播放等功能。安装后请查阅帮助文件。登录数据录入界面，默认的密码是：111。
软件界面很漂亮(具有换肤功能)，易用性好，性能稳定,能够播放多种媒体文件格式(DAT,MPG,AVI,MP4,WMV,ASF,VOB,RM,RMVB,H264,FLV,3GP等)MPEG1,SVCD,MPEG2,MPEG4，不需要硬解压卡。因为是软解压，可以支持未来的媒体格式。
拼音模糊点歌、歌星点歌目前为行业最快捷的，有保存、载入最爱歌曲功能，播放模式设置功能(1，列表播放模式 2，删除模式)。
支持鼠标、键盘、遥控器、触摸屏多种操作方式。
具有桌面播放功能。具有歌曲音量的预设置(0~100)，以便在播放时自动均衡音量。具有伴唱声道的预设置功能（默认：1，非标准录制的歌曲：2）。

现在良好支持DVD卡拉OK歌曲和DVD电影播放！

(播放rm,rmvb需要另外安装解码器)

OK!

产品主页:

http://www.soft-music.net/musicktv.htm

最新版本下载（点击进入下载页）：

华军软件园 天空软件站

繁体中文版下载：

华军软件园

*****歌厅用版本华军软件园下载*****

1,KTV-音乐无限单机流行版

2,KTV-音乐无限网络流行版